**柳州市中医医院（柳州市壮医医院）**

**市场采购报价公告**

根据我院业务工作开展的需要，拟对以下采购项目进行市场采购报价，欢迎具备资质、有意向的供应商联系了解详情，并提供市场调查资料：

**一、拟采购项目的基本情况**

1.拟采购项目：五金材料

2.采购数量： 一批

3.货物概况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 双开密码锁锁芯 | 防盗等级：C级及以上，锁体尺寸：长21.5cm\*宽10.5cm，含主副锁芯并包安装 | 2 | 套 |
| 2 | 不锈钢方管 | 304#材质，25\*25\*1.2厚 | 18 | 米 |
| 3 | 壁挂式电风扇 | 品牌：艾美特 型号：FW4517A 扇叶尺寸：18吋 扇叶叶数：6叶 功率：60w | 3 | 台 |

**二、供应商资质要求：**

1.国内注册（指按国家有关规定要求核准登记的）具有法人资格的供应商营业执照。

2.供应商及其提供的货物和服务应符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3.本项目不接受联合体竞价。

**三、调查文件内应包含但不限于以下材料：**

1.意向供应商请将以下资料发送到联系邮箱：lzszyyyzwkck@163.com，所有材料加盖单位公章：

1.1“附件1采购供应商报价表”：加盖公司公章的PDF格式文件1份；

1.2.供应商相关资质要求：PDF格式扫描件1份；

2.上述电子文件需要压缩后并按照如下格式命名：XX（拟采购项目名称）报价-报价公司名称；

**四、调查文件递交的截止时间**

1.各响应供应商必须在2025年7月28日18:00前把调查文件提交至柳州市中医医院总务科电子邮箱。

2.如有疑问，请咨询联系人：廖幼敏

联系电话：0772-3357407

联系邮箱：lzszyyyzwkck@163.com

**五、市场调查声明**

1.本次调查坚持公平、公正、公开原则；

2. 本次采购市场报价为最终报价，是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购制度为准。

3.各供应商必须按项目需求如实制作方案并进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价。

4.所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面名单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

5.逾期送达或未送达指定地点的市场调查报价文件，我院不予受理。

6.凡参加本次调查的供应商均视为同意并接受上述声明。

 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

 2025年7 月25日

附件1：

|  |
| --- |
| **采购供应商报价表** |
| **对供应商资质要求** | 🗹营业执照复印件 □（如需其他证件请自行填写） |
| **项目名称** | 五金材料 | 数量 | 一批 |
| **具体要求** | 详见货物概况 |
| **质保期要求** | 自交货并验收合格之日起不少于 12 个月。 |
| **廉洁要求** | 供应商参加采购活动应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且严禁授予采购人任何名义、形式的回扣，不得安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不以任何形式向采购人行贿，如现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。 |
| **交付使用期及地点** | 1、接到采购人电话通知供货之日起 15 天内完成交货、安装至验收合格。 |
| 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| **报价要求和付款方式** | 1、本次报价须为人民币报价，应包含设备正常使用前，发生的运输费、安装调试费、装卸、检验、验收、税费、以及其他所有可能发生的费用。 |
| 2、本项目无预付款，货物根据采购人所采购数量进行交付并安装调试完毕且通过验收后，院方根据供应商所开具的真实、准确、有效、正规发票在 7 个月内支付本次项目款项。 |
| **供应商报价情况** | 1、我方具备所有资质要求，且完全响应以上条款； |
| 2、我方对本项目报价情况如下： |
| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单价 | 数量 | 小计金额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  |
| 3、其他：无。 |
|  | **供应商名称（公章）：** |  |
|  | **联系人：** |  |
|  | **联系方式：** |  |

货物概况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 衬塑沟槽弯头 | DN150 (配置2个沟槽卡箍) | 3 | 套 | 保卫科 |
| 2 | 塑壳断路器 | 380V 250A | 1 | 个 |
| 3 | 电视机挂架 | 适用32吋电视机、可旋转至电视机坚屏 | 8 | 套 | 信息科 |
| 4 | 不锈钢双层汤面锅 | 76L 7.8KW/220V | 1 | 个 | 外科外治 |
| 5 | 豪华型防盗执手门锁 | 2020C  | 2 | 套 | 感控科 |
| 6 | 窗玻璃排气扇 | 200mm\*200mm 220V  | 2 | 台 | 总务科 |
| 7 | 膜盒燃气压力表 | 表头直径60mm 压力40KPa | 1 | 块 |
| 8 | 酸度计电极补充液 | 250ml （上海雷磁PH计专用） | 2 | 瓶 |
| 9 | 酸度计电源适配器 | YW-18W AC100-240V 电压9V 2A | 1 | 个 |
| 10 | 执手门锁（窄边） | 锁舌材质锌合金、锁芯材质铜、把手材质烤漆，适合门厚度45mm，220\*240mm | 1 | 套 |
| 11 | 杉木板 | 11cm宽\*1.5cm厚\*2米长 | 20 | 块 |
| 12 | 杉木板 | 14cm宽\*1.5cm厚\*2米长 | 5 | 块 |
| 13 | 铝皮 | 0.8mm厚 宽度1米 | 3 | 米 |
| 14 | 羊毛刷 | 5寸 | 1 | 把 |
| 15 | 自攻钉 | (高强度钢) (φ3.5\*16m) 500颗黑芯 | 1 | 盒 |